---------------------------------------------------------
       Release Note

  	도구(Tool) 명칭 :  WSD(Wave Sound Decorator)

---------------------------------------------------------
/////////////////////////////////////////////////////////

Ver1.1.0

- 신기능을 추가

  ◆SMAF/MA7에 대응

    SMAF/MA7를 작성하는 것이 가능하게 되었습니다.

  * SMAF-MA7모드： 모노－48kHz까지, 스테레오－24kHz까지	：MA-7이상의 휴대단말기에서 재생가능

---------------------------------------------------------

Ver1.0.0

- 신규 릴리즈  

　◆대망의 WSD등장

　　지금까지 SMAF-GLOBAL에 공개되어 우수하게 평가받은 WSC-MA2.
　　이번에 등장한 WSD(Wave Sound Decorator)는, SMAF-MA2와 함께 SMAF-MA3, SMAF-MA5도 지원합니다.
　　지금까지의 WSC-MA2의 기능은 물론, 보다 샘플링 주파수가 높은 고음질의 SMAF를 작성할 수 있습니다.

　* SMAF-MA2모드： 모노－4,8kHz　 　　　　　        	：MA-2, MA-2이상의 휴대 단말기에서 재생가능
　* SMAF-MA3모드： 모노－16kHz까지                     	：MA-3이상의 휴대 단말기에서 재생가능
　* SMAF-MA5모드： 모노－24kHz까지, 스테레오－12kHz까지	：MA-5이상의 휴대단말기에서 재생가능

　◆채널, 샘플링 레이트 컨버터를 탑재

　　WSD에는, 채널 및 샘플링 레이트의 컨버터가 탑재되어 있습니다.
　　음질이나 크기, SMAF 모드에 맞추어 WSD상에서 자유롭게 변환할 수 있습니다.

　◆파형 편집 기능을 탑재  

　　48 kHz까지의 WAV/AIFF 파일을 읽어들이기가 가능하며, 파형 표시 기능을 탑재했습니다.
　　또, 트리밍(Trimming), 페이드(Fade), 노멀라이즈(Normalize) 등의 편집 기능과 부분 재생 기능도 탑재하여,
　　WSD가 있으면, 자유롭게 WAVE⇒SMAF변환이 가능합니다.

---------------------------------------------------------
/////////////////////////////////////////////////////////
